钢桩施工工程检验批质量验收记录表

（Ⅱ）

010404□□

|  |  |
| --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |
| 分部(子分部)工程名称 |  | 验收部位 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 桩位偏差 | 第5.1.3条 |  |  |
| 2 | 承载力 | 设计要求 |  |
| 一般项目 | 1 | 电焊接桩焊缝：(1)上下端部错口(外径≥700mm，内径＜700㎜)(mm)(2)焊缝咬边深度(mm)(3)焊缝加强层高度(mm)(4)焊缝加强层宽度(mm)(5)焊缝电焊质量外观(6)焊缝探伤检验 | ≤3≤2≤0.522 |  |  |
| 无气孔，无焊瘤，无裂缝 |
| 满足设计要求 |
| 2 | 电焊结束后停歇时间（min） | >1.0 |  |
| 3 | 节点弯曲矢高 | <1/1000ι |  |
| 4 | 桩顶标高（mm） | ±50 |  |
| 5 | 停锤标准 | 设计要求 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |  | 施工班组长 |  |
| 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |