钢桩施工工程检验批质量验收记录表

（Ⅱ）

010404□□

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 | | | |  | | | | | | | | | |
| 分部(子分部)工程名称 | | | |  | | | | | 验收部位 | |  | | |
| 施工单位 | | |  | | | | | | 项目经理 | |  | | |
| 分包单位 | | |  | | | | | | 分包项目经理 | | |  | |
| 施工执行标准名称及编号 | | | |  | | | | | | | | | |
| 施工质量验收规范的规定 | | | | | | | | 施工单位检查评定记录 | | | | | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主  控  项  目 | 1 | 桩位偏差 | | | | 第5.1.3条 | |  | | | | |  |
| 2 | 承载力 | | | | 设计要求 | |  | | | | |
| 一  般  项  目 | 1 | 电焊接桩焊缝：  (1)上下端部错口  (外径≥700mm，内径＜700㎜)(mm)  (2)焊缝咬边深度(mm)  (3)焊缝加强层高度(mm)  (4)焊缝加强层宽度(mm)  (5)焊缝电焊质量外观  (6)焊缝探伤检验 | | | | ≤3  ≤2  ≤0.5  2  2 | |  | | | | |  |
| 无气孔，无焊瘤，无裂缝 | |
| 满足设计要求 | |
| 2 | 电焊结束后停歇时间（min） | | | | >1.0 | |  | | | | |
| 3 | 节点弯曲矢高 | | | | <1/1000ι | |  | | | | |
| 4 | 桩顶标高（mm） | | | | ±50 | |  | | | | |
| 5 | 停锤标准 | | | | 设计要求 | |  | | | | |
| 施工单位检查评定结果 | | | | | 专业工长(施工员) | |  | | | 施工班组长 | | |  |
| 项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | | | | | | |
| 监理(建设)单位验收结论 | | | | | 专业监理工程师：  （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 | | | | | | | | |