防水混凝土工程检验批质量验收记录

010501□□

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 | | | |  | | | | | | | | | |
| 分部(子分部)工程名称 | | | |  | | | | | 验收部位 | |  | | |
| 施工单位 | | |  | | | | | | 项目经理 | |  | | |
| 分包单位 | | |  | | | | | | 分包项目经理 | | |  | |
| 施工执行标准名称及编号 | | | |  | | | | | | | | | |
| 施工质量验收规范的规定 | | | | | | | | 施工单位检查评定记录 | | | | | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主  控  项  目 | 1 | 原材料、配合比及坍落度 | | | | 第4.1.7条 | |  | | | | |  |
| 2 | 抗压强度、抗渗压力 | | | | 第4.1.8条 | |  | | | | |
| 3 | 细部做法 | | | | 第4.1.9条 | |  | | | | |
| 一  般  项  目 | 1 | 表面质量 | | | | 第4.1.10条 | |  | | | | |  |
| 2 | 裂缝宽度 | | | | ≤0.2mm，并  不得贯通 | |  | | | | |
| 3 | 防水混凝土结构厚度  ≥250mm | | | | +15mm,  -10mm | |  | | | | |
| 迎水面保护层  保护层厚度≥50mm | | | | ±10mm | |  | | | | |
| 施工单位检查评定结果 | | | | | 专业工长(施工员) | |  | | | 施工班组长 | | |  |
| 项目专业质量检查员： 年 月 日 | | | | | | | | |
| 监理(建设)单位验收结论 | | | | | 专业监理工程师：  （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 | | | | | | | | |