降水与排水工程检验批质量验收记录

010202□□

|  |  |
| --- | --- |
| 单位(子单位)工程名称 |  |
| 分部(子分部)工程名称 |  | 验收部位 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一般项目 | 1 | 排水沟坡度 | 1～2‰ |  |  |
| 2 | 井管（点）垂直度 | 1％ |  |
| 3 | 井管（点）间距（与设计相比） | ≤150％ |  |
| 4 | 井管（点）插入深度（与设计相比） | ≤200mm |  |
| 5 | 过滤砂砾料填灌（与计算值相比） | ≤5mm |  |
| 6 | 井点真空度：轻型井点 喷射井点 | >60kpa>93kpa |  |
| 7 | 电渗井点阴阳极距离：轻型井点 喷射井点 | 80～100mm120～150mm |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |  | 施工班组长 |  |
| 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |